四川广南高速公路有限责任公司

档案室设备采购项目

比

选

文

件

询价人：四川广南高速公路有限责任公司

2022年8月

目 录

[第一章 比选公告](#_Toc526950886)

[第二章 比选申请人须知](#_Toc526950887)

[第三章 评选办法](#_Toc526950888)

[第四章 合同关键条款](#_Toc526950889)

[第五章 比选申请文件格式](#_Toc526950891)

**[第六章 技术要求表](#_Toc526950891)**

# 第一章比选公告

四川广南高速公路有限责任公司

档案室设备采购项目

一、比选条件

四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目（以下简称“本项目”）经四川高速公路建设开发集团有限公司批准的2022年年度预算实施，资金来源为公路通行费收入。本项目已具备比选条件，项目发包人为四川广南高速公路有限责任公司。现由四川广南高速公路有限责任公司为比选人对本项目进行公开比选，诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。

二、项目概况

1.项目名称：四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目

2.项目内容：安装手动密集架约160m³（立方米），加固型密集架轨道62米，智能粉碎与打包一体机1台，档案推车2部，除湿机3台，高速扫描仪1台。

3.项目地址：广南高速A区、B区档案室及办公室。

4.项目预算：**人民币 39万元** （大写:叁拾玖万元整）

三、比选申请人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，注册资金在100万元以上（含100万元）。持有有效营业执照及基本账户开户许可证，符合国家有关法律、法规和条例的要求；

2.比选申请人在经营范围内应具有密集架或档案设备等；

3.信誉要求：

在"信用中国"网站（www.creditchina,gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，且比选申请人名称与该名录中的相应企业名称和资质完全一致；

在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单，近两年内在经营活动中没有重大违法违规记录；

4.比选申请人不得有以下情形之一：

（1）与比选人同为一个法定代表人的；

（2）与比选人相互控股或参股的；

（3）与比选人相互任职或工作的；

（4）被责令停业的；

（5）近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的；

5.业绩要求：

过去两年（自2020年1月1日起至今，以签订合同时间为准）已实施1个及以上类似项目业绩；

6.本项目不接受联合体比选申请，不允许转包或违法分包；

四、获得比选文件的办法、地点、时间和费用

1.凡有意参加比选的申请者，请于2022年8月15日至2022年8月19日在四川广南高速公路有限责任公司网站（http://gngs.scgs.com.cn/）上免费下载比选文件及参考资料。

2.比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）由比选申请人在四川广南高速公路有限责任公司（<http://gngs>.scgs.com.cn/）上自行下载。

比选申请人应在比选期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人负责。

3.比选申请人在送交比选申请文件之前无须向比选人以任何方式提供有关比选申请人的任何信息和联系方式。

五、比选文件递交

比选申请文件送交的时间为2022年8月22日9:30-15:00时（北京时间），截止时间为2022年8月22日15:00时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：南充市顺庆区华凤街道四川广南高速公路有限责任公司（应急大楼二楼中会议室）。比选人定于比选申请文件的送交截止时间的同一时间、同一地点举行比选申请文件启封会，比选申请人应派法人代表或授权委托人出席比选会并签到。逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次比选公告在<http://gngs>.scgs.com.cn/发布。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信息发布阶段 | 媒体名称 |
| <http://gngs>.scgs.com.cn/ |
| 1 | 比选公告 | 发布 |
| 2 | 比选文件下载 | 发布 |
| 3 | 补遗书 | 发布 |
| 4 | 评选结果公示 | 发布 |

七、评选方法

本次比选采用资格后审，单信封形式，评选采用综合评分法。

八、比选结果公示

评选结束后，由比选人将评选委员会推荐中选候选人名单在四川广南高速公路有限责任公司（<http://gngs.scgs>.com.cn/）网站上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评选结果有异议的，应当在中选候选人公示期间向监管部门提出。

九、联系方式

比选人：四川广南高速公路有限责任公司

比选人地址：南充市顺庆区华凤镇四川广南高速公路有限责任公司

邮编：637000

联系人：刘女士

电话：15692821001

邮箱：199608107@qq.com

# 第二章比选申请人须知

一、比选申请人须知前附表

《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目概况 | 具体信息或数据 |
| 比选人 | 比选人名称：同比选公告地 址：同比选公告邮 编：同比选公告电子邮箱：同比选公告电 话：同比选公告传 真：同比选公告联系人：同比选公告 |
| 比选代理机构 | 比选代理机构名称： / 地址： / 邮 编： / 电子邮箱： / 电 话： / 传 真： / 联系人： /  |
| 项目名称 | 四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目 |
| 比选范围及合同段划分 | 本次比选范围：同比选公告。合同段划分：否 |
| 建设单位的管理机构 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 |
| 资金来源 | 公路通行费收入 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 比选申请人最多可获得中选资格数量 | 1个 |
| 2 | 联合体比选申请 | 本次比选不接受联合体参选 |
| 3 | 关联关系 | 比选申请人法定代表人为存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一项目比选。否则，相关投标均无效。 |
| 4 | 是否组织现场踏勘 | 否 |
| 现场踏勘时间、地点 | / |
| 5 | 是否召开比选申请预备会 | 否 |
| 比选申请预备会时间、地点 | / |
| 6 | 比选申请文件的组成 | （1） 比选申请函（2） 法定代表人身份证明或授权委托书（3） 资格审查资料（4） 设计方案（5） 承诺书（6） 报价清单（7） 其他资料（8） 比选申请人认为应当提供的其他资料 |
| 7 | 服务费是否调整 | 否 |
| 8 | 比选保证金 | 无 |
| 9 | 比选申请文件有效期 | 递交比选申请文件截止时间后30天 |
| 10 | 比选申请文件份数 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 11 | 比选申请文件的密封 | 比选申请文件正本、副本应包装在一个封套内，并在密封处加盖单位章 |
| 12 | 封套上写明 | 1.封套写明以下内容：（项目名称）比选申请文件比选申请文件在2022年8月22日15时00分前不得开启比选申请人：2.比选申请文件单独密封好后，统一装入封套中 |
| 13 | 递交比选申请文件地点、截止时间 | 见比选公告 |
| 14 | 启封时间、地点 | 见比选公告 |
| 15 | 是否邀请公证机构 | 否 |
| 16 | 启封程序 | （1）密封情况检查：由比选申请人或其推选的代表检查所递交的比选申请文件密封情况，检査比选申请文件是否存在提前开启情况和密封情况。（2）启封顺序：随机，当比选申请人少于3个（不含3个）将不予启封，原封退还。 |
| 17 | 评选委员会的组建 | 评选委员会构成：5人；评审专家确定方式：比选人选相关方面的专业人员。 |
| 18 | 评审办法 | 本次比选釆用资格后审，单信封形式；评审方法釆用综合评分法 |
| 19 | 合同协议书的签订 | 本项细化为：（1）中选人在收到中选通知书后30天内，与发包人签订合同协议书。（2）中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当予以赔偿。 |
| 20 | 重新比选 | 本项细化为：出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选：（1）比选截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于三个的；（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的；（3）评审委员会推荐的中选候选人均未与比选人签订合同的；（4）排名第一的中选候选人放弃中选，因不可抗力不能履行合同，或以资金、技术等非正当理由放弃中选，或者被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提岀的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。（5）比选人认为缺乏竞争性的，可以重新比选。（6）法律规定的其他情形。 |
| 21 | 监督部门 | 四川高速公路建设开发集团有限公司地址：成都市二环路西一段90号（交投大厦）电话：028-61556183 传真：028-61556813邮政编码：610041四川广南高速公路有限责任公司纪检办公室电 话：13778186687 地 址: 四川省南充市顺庆区南充北收费站邮 编：637000 |
| 需要补充的其他内容 |
| 22中选人推荐 | （1）评选委员会对通过比选申请文件评审的所有的比选申请人，先按照综合评分由高到低进行排序(若多个比选申请人综合评分相等且最高时以报价系数较低的优先，若报价系数相同，以业绩多的优先)。（2）按以上原则，评选委员会按最终的综合评分排序推荐前3名中标候选人(若不足3名，则选取相应数量；若比选人认为缺乏竞争性，可以废标)。 |

二、比选申请人须知

**（一）比选方式及比选申请人资格条件**

1.本项目采取比选的方式，资格后审。

2.比选申请人应当具备下列资格条件：见比选公告中规定的资格条件。

**（二）比选文件**

3.比选文件的构成

（1）比选公告

（2）比选申请人须知

（3）评选办法

（4）合同关键条款

（5）比选申请文件格式

（6）技术要求表

4.比选申请人应认真阅读和充分理解比选文件的所有内容，否则风险由比选申请人自行承担。

5.比选文件的答疑

（1）比选申请人可以要求比选人对比选文件中的有关问题进行答疑。

（2）比选申请人对比选文件有疑问的应在比选申请文件送交截止期1天前以书面形式向比选人提出，逾期不予受理。

（3）比选申请人对比选文件有异议的，应在递交比选申请文件截止之日1天前提出。比选人应当自收到异议之日起3天内作出答复。

6.比选文件的澄清和修改

（1）比选人可以对比选文件进行澄清和修改。

（2）比选人对已发出的比选文件进行澄清或者修改的，将在比选文件要求提交比选申请文件截止时间1日前以补遗书形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

（3）比选人可以视比选具体情况，延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在比选文件要求提交比选申请文件的截止时间1日前，将变更时间在网站(<http://gngs>.scgs.com.cn/)通知所有比选申请人。

三、比选

7.比选申请人自行承担比选申请文件的有关费用，无论比选结果如何，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.联合体比选：本项目不接受联合体参选。

9.比选申请文件有效期

本项目比选申请文件有效期：自比选申请文件递交截止时间后30天。

10.比选申请人注意事项

（1）不得提供虚假材料谋取中选。

（2）不得以低于成本的比选报价竞标，不得以他人名义申请。

（3）不得采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人。

（4）不得与比选人、其他比选申请人恶意串通比选申请。

（5）不得向比选人、评选委员会成员行贿或者提供其他不正当利益。

（6）不得在比选过程中与比选人进行协商谈判。

（7）不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供相关情况。

（8）除非比选文件特别要求，每个比选申请人只能有一个比选申请，任何有选择的比选申请视为无效申请。

11.比选申请人应提交的资格证明文件

（1）证明比选申请人资格符合比选文件要求的证明文件。

①有效的营业执照，注册资金在100万元以上（含100万元）。

②法人代表证明文件和法人授权委托书，授权书有效期限为本项目有效期限内。

③比选申请人代表授权人身份证复印件。

④拟提供的过去两年（自2020年1月起至今）已实施1个及以上类似项目业绩证明。

以上资料须验原件留存复印件，复印件均需加盖企业公章（鲜章）。第②、③项留加盖企业公章（鲜章）的原件。

（2）比选申请人代表不是法定代表人时，提供针对本次比选申请的法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件。

（3）比选人有权利要求比选申请人提供原件核实，如比选申请人拒绝提供或提供虚假证明文件，将取消其比选申请或中选资格，并按有关规定进行处罚。

以上所有证明文件的复印件或影印件均须加盖比选申请人单位公章。

12.比选申请的语言

（1）比选申请人的比选申请文件以及比选申请人与比选人就有关比选申请的所有来往函电均须使用中文。比选申请文件中如有外文资料，应逐一对应翻译成中文并加盖比选申请人公章后附在相关外文资料后面。

（2）比选申请文件所使用的度量衡均需采用法定计量单位，除技术要求中另有规定外。

13.比选申请文件的构成(格式见第五章)

（1）比选申请函

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）设计方案

（5）承诺书

（6）报价清单

（7）其他资料

14.最高报价限价

（1）本项目最高报价限价为：**人民币 39 万元**。

比选报价高于最高报价限价的比选申请文件将被视为无效。

（2）比选报价

比选申请人的比选报价系数应是实施并完成本项目的总费用，包括生产、采购、安装、调试、运输、培训、移交、保修期内的后期维修服务的所有费用，以及所有一般风险、责任和义务。

15.比选文件的印制和签署

（1）比选申请人应准备正本壹份、副本壹份。每份比选申请文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本应是正本的复印件，若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。

（2）比选申请文件的正本应使用不褪色、不变质的墨水打印或书写，并在规定签章处逐一签章。

（3）比选申请文件格式根据比选文件要求制作，内容应完整，比选申请文件的打印和书写应清楚工整，比选申请文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由比选申请人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

（4）比选申请文件应逐页编码，并装订成册。属于同一部分的内容应装订在一起。否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。

（5）比选申请文件统一用A4幅面。

16.比选申请文件的密封和标记

（1）比选申请文件正本、副本应统一密封在一个封套中。封套应密封完好。

（2）封套书写要求：

**在总外层封套上应写明：**

**比选人的地址：南充市顺庆区华凤街道四川广南高速公路有限责任公司（应急大楼二楼中会议室）**

**比选人名称：四川广南高速公路有限责任公司**

**（项目名称）比选申请文件**

**在2022年8月22日15时00分前不得开启**

17.比选申请文件的递交

（1）比选申请文件应在比选文件中规定的比选申请截止时间前送达评选地点。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的比选申请文件，比选人不予受理。

18.比选申请文件的修改和撤回

（1）比选申请人在递交比选申请文件后，可以在规定的申请截止时间前修改或撤回其比选申请文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知比选人。

（2）比选申请人的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署。修改书应按比选文件规定进行密封。

（3）在申请截止时间之后，比选申请人不得对其比选申请文件做任何修改。

19.比选申请人所提供的一切资料必须真实可靠，如由于提供的资料不实而造成的一切后果和责任由比选申请人承担。

20.知识产权

（1）比选申请人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，并提供厂家相应承诺。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由比选申请人承担所有相关责任。

（2）比选人拥有本项目实施过程中产生的全部知识成果的全部知识产权。

（3）比选申请人如欲在本项目实施过程中采用自有知识成果，需在比选申请文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，比选申请人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，比选人拥有永久免费使用权。

（4）如采用比选申请人所不拥有的知识产权，则在比选申请文件中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、评选

21.评选由比选人组织。比选人通知的时间和地点，在监督部门的监督下组织评选。如在报价截止时间前递交比选申请文件的比选申请人不足三家（不包括三家），将不予评选。

22.比选申请文件的密封性经监督人员检查确认完好后，将比选申请文件当众拆封，由工作人员宣读申请函内容。

23.评选顺序：随机。

24.评选将采用综合评分中选法，评选工作由比选公司相关规定组建的评审委员会负责。

25.评审委员会按比选文件规定的评选程序及标准对比选申请文件进行评选。

26.比选申请人不得对评审委员会的评选过程或合同授予决定施加影响。

27.在评选期间，评审委员会可要求比选申请人对其比选申请文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（含传真）提交，但不得对报价系数或其它实质性内容做任何更改。

28.评选的依据为比选文件和比选申请文件，与比选文件要求有实质性偏离的比选申请文件无效。

29.评选过程严格保密。评审委员会无权利和义务向比选申请人进行任何有关评选的解释。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及授标建议等均不得向比选申请人和其他人员透露。

五、确定中选人

30.评审委员会将评选情况写出书面报告，推荐中选候选人。

31.评选结束后，由比选人根据评审委员会推荐的中选候选人顺序确定中选人，应向中选人发出中选通知书，向未中选的比选申请人发出中选结果通知书。比选申请人和其他利害关系人认为比选活动不符合本办法程序规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害后、在收到中选通知书或者中选结果通知书后3日内向有关监督部门提出投诉。逾期投诉的，不予受理。

32.中选通知书对比选人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，比选人改变中选结果或中选人放弃中选项目的，应当依法承担相关责任。

33.投诉处理：比选人、比选人上级主管部门按规定接受针对公示内容的投诉和举报。举报材料要求、举报受理条件及查处参照七部委令第11号和川交函〔2008〕331号对投诉的规定执行。超出投诉或举报时效的,则不予受理。

六、合同的签订

34.中选人在收到中选通知书后，应于**30日**内与比选人签订采购合同。逾期将取消中选资格并按相关规定处理。

七、支付货款

35.中选人依照比选文件规定和比选申请文件承诺与比选人签订改造合同，具体付款方式详见合同条款。

八、监督及投诉

36.监督机构接受比选申请人的书面投诉。对投诉材料核查后，对材料虚假的一方或诬告的一方将上报主管部门，建议予以列入不良信誉记录。

37.比选工作将公开接受社会监督。

附录1资格审查条件（资质最低要求）

|  |
| --- |
| 资质等级要求 |
| （1）具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证。（2）比选申请人在经营范围内应具有密集架或档案设备等。（3）注册资金在100万元以上（含100万元）。（4）近两年内在经营活动中没有重大违法违规记录。 |

附录2资格审查条件（业绩最低要求）

|  |
| --- |
| 业绩要求 |
| 比选申请人过去两年内（自2020年1月1日起至今，以签订合同时间为准）类似1个以上（含1个）项目业绩。 |

# 第三章 评选办法

评审委员会由四川广南高速公路有限责任公司**办公室、财务部及经营开发部共计5人组成**，本次比选采用单信封形式，通过资格评审的的比选申请人采用综合评分法。

一、评选方法：本次比选采用单信封形式，通过资格评审的比选申请人，采用综合评分法确定中选人。

二、评选原则：公开、公平、科学、择优。

三、分值构成（总分100分）：

评分标准一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素****及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价40% | 40分 | 报价分的评审标准：以本次有效供应商报价的算术平均值作为投标报价基准价，评标基准价为满分，评标价与基准价相比，每低1%减1分；每高1%减1分，减完为止。不足1%按1%计算（保留小数点后1位）。 | 共同评分 |
| 2 | 技术响应10% | 10分 | 投标文件完全符合或优于招标文件技术参数要求且没有负偏离的得10分；与招标文件里技术参数要求每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 共同评分 |
| 3 | 检测报告5% | 5分 | 1.原材料及配件检验合格报告（3分）：提供2020年1月1日至本次招标文件发布日之前的原材料及配件带二维码有CMA、ilac MRA及CNAS的检验合格报告：电解钢板、 钢管、底盘机构，提供以上原材料或配件检验合格报告复印件，全部提供得3分，每缺一份扣1分，直至该项分扣完。2.成品检验报告（2分）：提供2020年1月1日至本次招标文件发布日之前的成品带二维码有CMA、ilac MRA及CNAS的手动密集架检验合格报告，检验类别为型式检验，符合得2分，未提供或不符合要求不得分。 | 共同评分 |
| 4 | 项目实施方案5% | 5分 | 投标人提供项目实施方案，方案内容包括包括但不限于①施工设计方案，②质量保证方案，③产品运输方案（人员、车辆、运途紧急预案等），④人员组织方案，⑤安装方案；包含以上内容且完全满足项目实际需求的得5分，每缺少一项内容或内容不完善或有缺陷或不满足项目实施要求的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 | 共同评分 |
| 5 | 样品20% | 20分 | 评审委员会对每类样品的质量、材质、工艺、 气味、牢固程度、产品质感、外观及款式等 进行综合评审：1.（手动密集架）立柱，得［0-5］分；2.（手动密集架）搁板，得［0-5］分；3.（手动密集架）门，得［0-5］分；4.（手动密集架）方向摇把，得［0-5］分； | 共同评分 |
| 6 | 投标人综合实力10% | 10分 | 1.投标人或产品制造商提供有效期内“质量管理体系认证证书”和“环境管理体系认证证书”，每供一个得1分，最多得2分。2.投标人或产品制造商提供有效期内“中国环保产品认证证书” （认证范围需与采购产品类型一致）得2分。3.投标人或产品制造商提供有效期内“信息安全管理体系认证”和“信息技术服务管理体系认证”得2分，少一项扣1分。4.投标人提供生产设备、检测设备及污染防治设备（①激光切割机、②全自动挂板生产线、③全自动立柱成型生产线、④全自动托板生产线、⑤全自动前挂条成型生产线、⑥焊烟净化器）的，以上设备每提供1项得1分，最多得4分。（说明：1.提供购置设备发票复印件。2.投标人提供的设备名称可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定与上述设备功能一致方能得分）。 | 共同评分 |
| 7 | 售后服务8% | 8分 | 1.具有售后服务方案，内容包括售后服务技术人员的名单及联系电话、备件备品的提供、售后服务机构设置，得（0-3）分。2.售后服务方案详细、科学、可实施性强,承诺中标后设置南充当地售后服务机构，根据响应情况赋（0-2）分。3.提供所投产品生产厂家符合CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》标准要求、且通过认证范围包含但不限于：金属家具、密集架、结构性金属制品家具的售后服务，认证范围满足得3分，不满足不得分。（提供相关证书扫描件并加盖制造厂家公章） | 共同评分 |
| 8 | 政府采购环保标志产品2% | 2分 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件（包括证书附件产品所在页复印件），认证产品类型含以下类别的，全部提供得 2 分，每少一项扣 1 分，扣完为止。注：证书提供全国认证认可信息公开服务平台（http://cx.cnca.cn）查询网址、查询截图，否则不得分。 | 共同评分 |

**说明：**

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

四、评选程序

1.初步评选

（1）评选委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评选委员会依据评选办法前附表的标准对比选申请文件进行初步评选。有一项不符合第一章第三条资格要求的，作废标处理。

（2）比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件作废标处理：

①串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

②不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）修正后的最终报价价格若超过最高限价报价,比选申请人的比选申请文件作废标处理。

2.比选申请文件的澄清和补正

（1）比选申请人提供给比选人的比选申请文件中的资料、内容均应真实可靠，在比选申请文件评选过程中如果发现所送的资料存在细微偏差或含义不明确之处，评审委员会有权通过比选人要求比选申请人做出必要的澄清或补正。对此，比选申请人不得拒绝。比选人将以书面（含传真）形式通知比选申请人，在比选申请文件评选过程中比选申请人收到澄清函后在规定时间内，必须以书面（含传真）形式给予答复，回答内容不得超出比选文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容，比选申请人澄清函须加盖比选申请人公章或法定代表人或其委托代理人签字认可，比选申请人的澄清或补正内容作为比选申请文件的组成部分。比选人不接受比选申请人主动提出的澄清。

（2）比选申请人不按照上述要求对比选申请文件进行澄清或补正的，或比选申请文件存在重大偏差或失实，不通过其评选。

3.评选结果

（1）评选委员会对满足比选文件实质要求的比选申请文件，根据评选办法按综合评分由高到低的顺序推荐中选候选人。若多个比选申请人综合评分最高且相等时，以报价金额较低的优先。若报价金额相同，以业绩多的优先。

（2）评选委员会完成评选后推荐前三名候选人，并向比选人提交书面评选报告。

# 第四章 合同关键条款

甲方通过比选，接受乙方对“四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目”的比选申请文件。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本购置事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件构成

1.本合同及补充协议；

2.比选申请函；

3.比选文件；

4.比选申请文件；

5.技术标准及要求；

6.其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

第二条 项目内容

项目内容：安装手动密集架约160m³（立方米），加固型密集架轨道62米，智能粉碎与打包一体机1台，档案推车2部，除湿机3台，高速扫描仪1台。

项目地址：广南高速A区、B区档案室及办公室。

第三条 合同期

合同签订之日起30天内完成。

第四条 合同价款及工作内容

1.本项目总价：人民币XX万元；大写:XXXX万元整（总价包干）

2.本项目为全包方式，其单价包含为完成合同工作所需的人工费、设备材料费、运输费、工器具费、措施费、规费、管理费、利润、税金、保险以及合同第二条所规定的工程承包内容和合同中明确的其他责任、义务所发生的全部费用，综合单价在合同实施中不予调整，但不包括新增和变更的内容。

第五条 付款方式

甲方完成验收后，甲方于15个工作日内将合同款的95%支付给乙方，留存5%的质保金。以上费用为包干价，包括合同履行中的全部费用，甲方无需额外向乙方支付其他费用。

在甲方支付任何一笔价款前，乙方需开具合法等额的增值税普通发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，

第六条 争议解决方式

合同执行期间发生争议，双方应及时协商解决，若协商不成，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第七条 附则

1.本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

2.本合同经甲乙双方签字盖章后生效，结清价款后自行终止。

3.本合同壹式陆份，甲方肆份乙方贰份具有同等效力。

# 第五章 比选申请文件格式

 （项目名称）

比

选

申

请

文

件

比选申请人：（全称）（盖单位章）

年 月 日

目 录

一、比选申请函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

四、设计方案

五、承诺书

六、报价清单

七、其他资料

一、比选申请函

**四川广南高速公路有限责任公司：**

我方在此声明：

（1）我们仔细阅读了档案室设备采购项目比选文件,并对它们没有保留；

（2）我们将根据比选文件中规定的交货计划提供货物和相关服务；

（3）我方报价金额为：人民币 （大写） 元（￥元：）

（4）我方的比选申请报价函在比选文件中规定的报价函送交截止日期起一L堡的期限内保持有效，且对我方保持约束力，在该期限到期前的任何时间都可以被接受；

（5）我们完全理解，在合同协议书正式签署之前，本比选申请报价函及贵方的书面中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

（6）我们完全理解，贵方不一定要接受最低报价的报价。同时也理解，你单位不负担我们的任何比选申请费用。

比选申请人：(全称) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称： ；

单位性质： ；

地址： ；

成立时间： 年 月 日；

经营期限： ；

姓名： （法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务： ；系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （全称） （单位盖章）

日 期： 年 月 日

注：法定代表人的签名必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书（如果有）**

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 委托代理人无转委托权。

法定代表人和委托代理人身份证复印件附后。

比选申请人： （全称） （盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

**注：1.委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则比选人将认为其授权无效。**

**2.比选申请人的法定代表人授权书应加盖比选申请人公章，法定代表人和委托代理人均须在授权书上签字，不得使用签名章代替；**

**3.授权书后应法定代表人和委托代理人身份证复印件，并保证清晰有效。**

三、资格审査资料

**目 录**

**3-1营业执照、基本账户开户许可证等彩色影印件**

**3-2比选申请人一般情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | 主要业务 |  |
| 营业执照 | 1、编号及年度 |  |
| 2、营业范围 |  |
| 3、发照单位 |  |
| 建立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： |
| 联系方式 | 1、地址： 2、电话：3、邮编： 4、传真： |
| 开户银行 | 1、名称； 2、帐号 |

**3-3工程业绩情况表**

（2020年1月至今）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 实施时间 | 合同金额 | 项目运行情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：业绩资料应提供合同或发票证明或业主证明材料等影印件或复印件。

**3-4信誉情况**

四、设计方案

五、承诺书

**致：四川广南高速公路有限责任公司 ：**

作为 四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目 的比选申请人在此承诺:若我单位在 四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目 中标,我方提供的物资保修期为 个月，后期提供优质的服务：

1.及时做好调试培训和零配件服务，以满足项目的急需，保修期内产品因故障经检查属产品质量问题造成，我方负责根据国家相关法律法规进行维修或更换。

2.我方提供的物资在保修期内或保修期外如出现故障，我方在接到通知后，维修人员在 小时内到达现场并开始维修。

制造商（或比选申请人）： （全称） （盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人： （职务）（姓名） （签字）

日 期： 年 月 日

六、报价清单

**6-1比选报价清单说明**

1.本项目比选报价清单应与比选申请人须知、合同条件及技术规范等文件结合起来理解和解释，比选申请人在比选前应仔细阅读有关文件。

2.除非合同另有规定，本项目比选报价清单中的单价，均已包括了设备的即国内厂商的出厂价或国外设备国内组装的到岸价；商品销售税、关税、增值税和其他税；国内运输费及保险费；现场质量检测费；货物损耗或损失；远程技术服务费；强制性配件和专用工具费以及质保期的修复费用等其他费用，以及合同明示和暗示的所有一般风险、责任和义务。

3.本项目清单数量仅作为参考，最终实际完成数量以甲、乙双方现场共同验收数据作为结算的依据。

**6-2报价清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **报价金额** | **备注** |
| 1 | 四川广南高速公路有限责任公司档案室设备采购项目 |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：（盖鲜章）

日 期： 年 月 日

七、其他资料

# 第六章技术要求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格/技术要求(mm) | 数量 | 单价 | 金额 | 参考图片 | 备注 |
| 手动密集架 | 1.规格：900(W)\*580(D)\*2350(H)±52.架体要求：①立柱:材料厚度δ≥1.1mm，中列立柱正面宽度为45mm±1mm，侧面宽度为36mm±1mm。②搁板：材料厚度δ≥0.9mm。保证每张搁板均匀载重不少于50KG。搁板水平加载稳定性按GB/T10357.4规定进行，在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力9N，保持1min，架体不应倾倒。③挂板：材料厚度δ≥0.9mm。④挡书条：采用优质冷轧钢板，材料厚度δ≥0.8mm，外形规格≥20\*15mm。⑤门框：材料厚度δ≥1.1mm，防尘板、顶板、钢制侧板：材料厚度δ≥0.7mm。⑥边列门设计：密集架每个单元首尾列（即边列）均带门，边列均要求配有上下分体的内嵌式对开门，材料厚度δ≥0.8mm。⑦底盘:材料厚度δ≥2.5 mm热轧钢板制作，底盘净高度为140 mm（±2㎜）。3.驱动系统要求：①轴承：P204＃平面轴承，材质为轴承钢，精度≥P6级（E）。②精密链轮：材质45#。 ③链条：参数为Φ8.5，节距12.75或同等及以上档次。④传动管：要求为Φ26mm×壁厚2.5mm的无缝钢管。⑤承载轮轴：材质采用45#号实芯圆钢。⑥采用船舵式方向盘：方向盘直径为315mm。⑦防锈易消毒型拉手，耐腐蚀等级：中性盐雾试验连续喷雾18h，简易10级制定法不低于7级。4.导轨要求：①底座采用材料厚度δ≥2.5mm 热轧钢板，底座宽度为120（±2）mm。②轨芯采用高20±1mm×宽20±1mm实心冷拔凹型钢，承载轮的直径Ø118mm±2mm。③表面抛光打磨、光滑平整无毛刺。5.防护装置：①防撞密封装置：采用25mm厚磁性防撞密封条，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质为PVC阻燃材料。②防尘：采用材料厚度δ≥0.8㎜冷轧钢板制作。③限位装置：导轨两端安装限位块，防止密集架运行过程中脱轨。6.结构强度：标准架列在全静载荷的情况下，沿X,Y轴两个方向进行水平拉动试验，水平拉力自重为与全静载荷之和的1/15,试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜度不得大于架体总量的1%，各结构部件应无变型或其他异常现象。（提供手动密集架型检验报告予以佐证）7.侧板设计要求：①前侧板标签框：采用一次冲压成型的1个标签框，标签框规格为305㎜×215㎜（±2㎜）。②侧板设计：每列前后侧板采用整体凹凸式一次成型侧板。8.生产工艺要求：①钣金件外观质量：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；②表面处理：所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。③金属件表面涂层冲击强度在冲击高度40CM，应无剥落、裂纹、皱纹。金属表面涂层硬度≥0.4。 | 约160m³ |  |  |  | A区、B区档案室 |
| 加固型密集架轨道 | 1.底座：采用铝合金底座。 2.轨芯与底座采用焊接方式进行连接，表面光滑平整结实牢固无毛刺。 | 62米 |  |  |  | A区、B区档案室 |
| 智能粉碎与打包一体机 | 规格：800\*650\*1050全钢机芯、整体刀自动退纸功能 /过热停机功能五合一功能，可碎纸张：/光盘/磁卡/订书钉/回形针机械结构 全钢碎纸能力（A4/70gsm） 60张碎纸效果 ：5.8mm \*50mm碎纸速度 ：3 m/min垃圾桶容积 240L | 1台 |  |  | 1578462375(1) | 办公室 |
| 档案推车 | 规格：800\*360\*900mm技术说明：冷轧钢板制作，框架采用≥25\*25\*1.2mm矩管，层板、侧板≥1.0mm，四角滚轮采用半自动受力固定静音橡胶轮。 | 2台 |  |  |  | A区、B区档案室各一个 |
| 除湿机 | 规格：1050\*390\*1680技术说明：电子面板，数码控制，温湿度自动显示,水满自动停机；要求每台除湿面积达70平方米，符合国家行业相关标准及要求。电压/频率为：220V/50Hz,此除湿机具有化霜功能，在环境温度低于18℃以下自动化霜。 | 3台 |  |  |  | A区、B区档案室各一台 |
| 高速扫描仪 | 1.保证A3文件扫描，操作简单。2.高速彩色扫描，双面快速扫描。3.输出分辨率最低达到300dpi，三维色彩校正功能。4.直送纸路、含有歪斜检查功能5.能够检测到重叠纸张 | 1台 |  |  | ae7719d2a0fc5634a7735cd202230e8 | 办公室 |