**四川广南高速公路有限责任公司**

**广南公司对讲机采购项目**

**比选文件**

**四川广南高速公路有限责任公司**

**二〇二三年六月**

目录

第一章 公告 1

第二章 比选申请人须知 9

第三章 评标办法 15

第四章 比选申请文件格式 17

# 第一章 公告

四川广南高速公路有限责任公司

广南公司对讲机采购项目比选公告

四川广南高速公路有限责任公司（以下简称“比选人”）经公司会议明确，以公开比选方式选取对讲机采购项目供应商。资金来源于2023年安全生产费。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选，有意向且符合条件的单位（以下简称“比选申请人”）均可参加本次比选。现公告如下：

一、比选项目内容

为进一步加强应急通信保障能力建设，提升公司应急指挥能力，结合工作实际，需采购83台对讲机，限价230000元（大写：人民币贰拾叁万元整）人民币。

二、比选要求

（一）参加比选条件。

1.具有独立法人资格；

2.比选申请人未处于被暂停或取消投标资格期间。

（二）参加比选机构提供以下资料参与比选（资料使用文件袋密封）。

1. 企业营业执照副本（复印件加盖鲜章）；

2. 法定代表人身份证（复印件加盖鲜章）；

3.授权代表人身份证（复印件加盖鲜章）；

4.产品品牌、型号、技术参数及要求（承诺函、检测报告）；

5.报价函；

6.售后服务方案。

（三）产品技术参数及要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务（技术）要求** |
| 1 | 数字对讲终端服务 | 1.终端设备能够在不同网络制式下正常使用，须支持：GSM、TDD-LTE、FDD-LTE等；2.终端设备须支持长时间工作，配备≥4000mAh电池。3.终端设备须具有彩色显示屏，能够显示待机及使用中组名等信息，屏幕尺寸应大于1.7英寸。4.终端设备须满足小巧轻便的特点，产品尺寸≤104x 55x 27mm，重量≤190g。5.★终端设备须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件加盖生产厂家公章；6.终端设备应具有良好的可靠性及耐用性，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能。7.★终端设备必须获得信息产业部颁发的进网许可证，并提供相关加盖生产厂家公章的证明文件；8.★终端设备必须通过中国强制性产品CCC认证，并提供相关加盖生产厂家公章的证明文件；9.★终端设备应具有良好的可靠性及耐用性，须同时符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供相关证明材料；10.★终端设备充电接口为USB Type-C，5V/2A，而且天线与机身为一体化设备，以实物为准；11.终端设备须支持GPS/北斗定位功能；12.要求手持终端设备背夹为背壳式背夹，可有效保护机身，使整个机器更耐摔，以实物为准； |
| 2 | 数字对讲平台服务 | 1.系统支持全双工、半双工语音单呼、语音组呼、视频单呼、视频组呼、组播呼叫、紧急胡聚焦、状态消息、定位等音视频数据功能；2.系统具备话权申请、话权授权、话权排队等话权处理功能,支持对普通组、公专混合组和跨系统组的创建、删除,以及组成员的增加、删除管理；3.系统支持紧急告警，并至少支持视频单呼、视频组呼、音频单呼、音频组呼、短消息告警方式中的两种，并且紧急告警具备最高优先级，可以打断其他呼叫。4.系统支持分辨率自适应，可以根据现场网络环境自适应改变视频分辨率，保证视频清晰度与流畅性之间的平衡。5.系统支持迟后进入，因正在进行业务而不能接入组呼的终端，在当前业务结束后，系统可立即将该终端拉进正在进行的组呼。6.系统支持终端位置信息周期上报，最小上报时间周期可达三秒。7.★要求生产厂家的对讲平台管理系统为所购终端设备提供终身免费的平台租赁服务，并要求生产厂家提供终身免费的平台租赁服务的加盖公章的声明函原件；8.★为了对讲通信的安全可靠，要求对讲平台管理系统软件与手持终端设备必须为同一生产厂家，并要求生产厂家提供对讲平台管理系统软件与手持终端为同一生产厂家的加盖公章的声明函原件；9.★要求生产厂家必须具有独立的自主知识产权，并提供对讲平台管理系统软件的国家计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖生产厂家公章；10.要求生产厂家具有五星级信用等级证书与五星级售后服务证书，提供证书复印件加盖生产厂家公章； |
| 3 | 通信服务卡 | 1.★通话时长：每月通话时长不低于300分钟2.★流量：全国流量不低于20GB/月 |

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。）

三、比选办法

（一）比选方法和标准。

1.公司成立项目比选小组，根据比选文件要求采用相同的评选程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.除价格因素外，评委会成员应依据比选文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

3.综合评分明细表。

评分办法：评审时比选小组各成员独立对每个有效响应文件进行评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足比选文件要求且价格最低的报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\*30%\*100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数指标及要求50% | 50 | 根据比选文件要求的技术参数及相关要求，对照投标供应商的响应情况，进行评分：1、完全满足比选文件要求，得50分；2、带“★”（共10条）的技术参数，一项负偏离扣5分，扣完为止，需提供证明材料加以佐证；其余（共14条）的技术参数，一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务方案20% | 20 | 供应商针对本项目的特点制定售后服务方案，方案至少包括但不限于：1售后服务承诺、2售后服务人员、3售后机构设置、4售后服务响应，上述内容每缺失一项扣5分，每有一项缺陷扣3分。（缺陷是指与项目实际情况不符或不满足项目需求、或内容有缺失） | 技术评分因素 |

（二）本项目比选结果确定。

选择评分最高的供应商为中选人。若最高得分出现同分情况，则对最高得分的方案再次打分。若再次打分得分仍然相同，则宣布本次比选终止。

（三）合同协议书的签订。

比选人与比选人申请人在确定中选人后7个工作日内，将参照中选人的比选申请文件签订供货合同。合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。

四、提交比选书的时间、地址及联系电话

提交比选书截止时间：2023年7月6日10：00（北京时间）

提交比选书地址：四川广南高速公路有限责任公司安全环保部（二）办公室，联系人：麦先生；联系电话：15528845999。

五、结果公示

评标结果将在我司网站上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。（https://gngs.scgs.com.cn/content/67642.html）

四川广南高速公路有限责任公司

2023年6月21日

# 第二章比选申请人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 比选人 | 比选人：四川广南高速公路有限责任公司地址：四川省南充市顺庆区华凤镇南充北收费站内联系人：麦先生联系电话：15528845999 |
| 2 | 项目名称 | 广南高速对讲机采购项目 |
| 3 | 服务地点 | 广元市昭化区、元坝区、苍溪县、南充市阆中市、南部县、西充县、顺庆区 |
| 4 | 资金来源 | 安全生产费 |
| 5 | 项目概况及服务内容 | 见比选公告 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订之日起30天 |
| 7 | 质量要求 | 完成比选文件规定范围的全部内容，提供满足要求的对讲机，通过比选人验收。 |
| 8 | 比选申请人资格条件、项目业绩和人员要求 | 本项目比选申请人应具备以下资格条件：1.具有独立法人资格；2.比选申请人未处于被暂停或取消投标资格期间。3.无关联关系：比选申请人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。否则，相关报价申请无效。 |
| 9 | 最高限价 | 本项目将设置最高限价，为¥230000.00元（人民币贰拾叁万元整）。比选申请人的报价不得超过最高限价，否则，将被认定为无效申请。 |
| 10 | 比选文件的组成 | （1）比选公告；（2）比选申请人须知；（3）评标办法；（4）比选申请文件格式；投标截止时间前对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。 |
| 11 | 比选申请文件的组成 | 比选申请文件应包括下列内容：1.商务及技术文件（1）申请函（2）法定代表人身份证明及授权委托书（3）资格审查材料（4）比选申请人提交的其他资料（5）服务方案2.报价文件（1）报价函（2）报价清单及说明 |
| 12 | 比选申请文件的编制要求 | （1）比选申请文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。（2）比选申请文件应当对比选文件有关质量要求、技术标准和要求、比选项目、内容及范围等实质性要求做出响应。（3）比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人在文件格式要求签署的地方签字或签章、盖单位章，委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字或签章确认。（4）比选申请文件正本和副本各1份，正本和副本封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。（5）比选申请文件的正本、副本均应编制目录且逐页连续编著页码，采用粘贴或装订方式分别成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 13 | 密封要求 | 比选申请文件采用双信封形式。（1）第一信封（商务及技术文件）和第二信封（报价文件）应分别单独密封包封。（2）密封袋均应加贴封条，密封口应加盖投标人单位章。（3）密封袋上不应有任何比选申请人的识别标志。（4）未密封的比选申请文件将被拒绝接收。 |
| 14 | 密封袋上写明 | 四川广南高速公路有限责任公司对讲机采购项目报价文件2023年6月30日10时00分前不得开启 |
| 15 | 比选申请文件递交的时间和地点 | 递交时间：2023年7月6日9:30—10:00（北京时间）递交截止时间：2023年7月6日10:00（北京时间）地点：四川广南高速公路有限责任公司安全环保部（二）办公室 |
| 16 | 联合体申请投标 | 不接受。 |
| 17 | 有效期 | 不约定。 |
| 18 | 保证金 | 不提交。 |
| 19 | 是否退还比选申请文件 | 不退还。 |
| 20 | 评标小组的组建 | （1）评标小组：5人。（2）评标小组确定方式：由比选人自行组成。 |
| 21 | 是否授权评标小组确定中选人 | 是，由评标小组推荐1-3名中选候选人。 |
| 22 | 中选通知 | 比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果电话通知中选和未中选的比选申请人。 |
| 23 | 重新投标 | 有下列情形的，评标小组可否决全部投标申请，比选人将重新组织比选：（1）在比选申请文件递交截止时间之前收到的比选申请文件数量少于3个；（2）经评标小组认定，否决所有比选申请人的报价的。 |
| 24 | 合同签订 | 中标候选人公示期满，如果参与本项目的比选申请人对本项目评审结果无异议，由比选人向第一中标候选人发出中标通知书或电话通知。在通知发出之日起3日后、10日内中选人应与比选人进行合同谈判并签订合同协议书，如第一候选人因故放弃，由比选人按照比选结果依次选择第二候选人为中选候选人，以此类推。 |
| 25 | 纪律监督 | 监督部门：四川广南高速公路有限责任公司纪检工作部地址：四川省南充市顺庆区华凤镇南充北收费站内电话：13881292900邮政编码：637500 |

#

# 第三章 评标办法

**一、评标方法**

本项目评标方法为：综合评分法。综合评分法是指比选申请文件满足比选文件且按评标因素的量化指标评标，按得分从高到低顺序推荐1-3名比选申请人为中选候选人的评标方法。

**二、评分标准表**

由评标小组根据评标细则规定对各比选申请人的比选申请文件进行综合评分打分，具体对比选申请人的报价及其组成、技术参数指标及要求、售后服务方案等指标进行综合评分打分，最终根据得分高低确定中选人。综合评分得分=报价得分+技术参数指标及要求得分+售后服务方案得分。

评分办法：评审时比选小组各成员独立对每个有效响应文件进行评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足比选文件要求且价格最低的报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\*30%\*100 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术参数指标及要求50% | 50 | 根据比选文件要求的技术参数及相关要求，对照投标供应商的响应情况，进行评分：1.完全满足比选文件要求，得50分；2.带“★”（共10条）的技术参数，一项负偏离扣5分，扣完为止，需提供证明材料加以佐证；其余（共14条）的技术参数，一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 技术评分因素 |
| 3 | 售后服务方案20% | 20 | 供应商针对本项目的特点制定售后服务方案，方案至少包括但不限于：1售后服务承诺、2售后服务人员、3售后机构设置、4售后服务响应，上述内容每缺失一项扣5分，每有一项缺陷扣3分。（缺陷是指与项目实际情况不符或不满足项目需求、或内容有缺失） | 技术评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

#

# 第四章 比选申请文件格式

目 录

商务及技术文件

一、比选申请函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查材料

四、比选申请人提交的其他资料

五、服务方案

报价文件

一、报价函

二、报价清单及说明

**四川广南高速公路有限责任公司**

**对讲机采购项目**

第一信封

**（商务及技术文件）**

**比选申请人： 　　 　（盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　 　 （签字或签章）**

 **年 月 日**

目 录

商务及技术文件

一、比选申请函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、比选申请人提交的其他资料

五、服务方案

一、比选申请函

致：四川广南高速公路有限责任公司

1.我方已仔细阅读了四川广南高速公路有限责任公司对讲机采购项目比选公告比选文件的全部内容，我方就上述项目参加比选。

2.如果我方中选，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同协议书所规定的期限内完成通知要求的所有任务。

3.项目负责人姓名： 性别： 年龄： 职称： 。

4.我方承诺在本报价文件有效期内，本报价申请函对我方具有约束力，并随时接受中选。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本比选申请函连同贵方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人(盖单位章)： 法定代表人或其委托代理人： 地址：

网址：

电话：

传真：

 年 月 二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： (法定代表人签字或签章) 性别： ，年龄： ，职务： ，系 (比选申请人名称)的法定代表人。

 特此证明。

**附：法定代表人身份证清晰影印件**

 **比选申请人： (盖单位章)**

 年 月 日

**（二）授权委托书**

 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改四川广南高速公路有限责任公司对讲机采购项目比选公告报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 代理人无转委托权。

授权人（法定代表人）： （签字或签章）

授权人（法定代表人）身份证号码：

委托代理人： （签字或签章）

委托代理人身份证号码：

投标人：（全称并加盖单位章）

日期： 年 月 日

**附： 法定代表人身份证清晰影印件**

**委托代理人身份证清晰影印件**

注：比选申请人的法定代表人直接签署投标文件的，不需要提供此授权书，但应提供法定代表人的身份证明。

三、资格审查材料

**（一） 单位法人证书、营业执照等清晰可辨的影印件**

四、其他资料（如果有）

五、服务方案

四川广南高速公路有限责任公司

**对讲机采购项目比选公告**

**第二信封**

**（报价文件）**

**比选申请人： 　　 　（盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　（签字或签章）**

 **年 月 日**

目 录

报价文件

一、报价函

一、报价函

致：四川广南高速公路有限责任公司

1.我方已仔细阅读了四川广南高速公路有限责任公司对讲机采购项目比选公告比选文件的全部内容后，我方就上述技术服务和服务项目参加报价。

2.根据我方分析计算，我方愿以比选申请人民币（大写） 元（¥ ），完成本比选文件中规定的所有工作内容。

比选申请人(盖单位章) ： 法定代表人或其委托代理人： (签字或签章)

 地址：

 网址：

 电话：

 传真：

 年 月 日